附件二：采购内容及质量标准

|  |
| --- |
| 采购内容：6000吨粉煤灰。 |
| 粉煤灰：  1、长期供应稳定或批量较大的供应商。  2、质量标准规格：电厂灰（F类二级及以上）。  （1）需水量＜105%，  （2）细度＜30%，  （3）烧失量＜8.0%，  （4）28天强度活性指数＞70%，  （5）安定性合格，  （6）其它技术指标符合国家标准。  3、采购量：以采购单位实际下单采购数量为准。  4、检验标准：响应供应商所投的粉煤灰必须达到《混凝土质量控制标准》GB50164-2011；《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB1596-2017；《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146；《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146；《水泥化学分析方法》（GBT176）；《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T1346-2011）标准。供应量要满足采购人生产的要求。  5、货物到达指定地点后，采购单位依照采购合同要求检验货物规格、等级、品质和数量等。  6、只接受（华能泰煤瑞金发电有限责任公司、赣浙国华（信丰）发电有限责任公司、吉安市井冈山华能电厂、新余电厂、江西大唐国际抚州发电有限责任公司）电厂出厂的粉煤灰。供应商报价时需提供所投粉煤灰出厂厂家，否则为无效报价。 |