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报 价 单
赣州市南康区城发益大商品混凝土有限公司：
根据贵司的采购需求，我司现报价如下：

	材料
	型号
	结算周期
	数量/吨
	预算控制单价（元/吨）（包到不含税）
	预算控制单价（元/吨）（包到含税）
	单价（元/吨）（包到不含税）
	单价（元/吨）（包到含税）
	备注

	膨胀剂
	UEA-I(EA A I)
	月结
	600
	345.13
	390
	      元/吨
	    元/吨
	


（1）每月8号之前完成上个月的供货对账手续，供应商提供符合国家规定的增值税专用发票给采购人。
（2）月结，每月最后一个自然日结算上一月货款。
（3）计价公式：采购单位按当月供货数量×成交单价进行核算。
（4）按成交单价签订合同，合同生效后货款支付方式：银行汇款、银行承兑、云信支付、E信通、保理等支付方式，存在贴现利息的支付方式贴息费用由供应商承担，我司支付给供应商的银行承兑金额不高于结算款总额的30%，银行承兑汇票期限不超过一年时间，如遇特殊情况，双方协调解决。
（仅限填报月结单价）

    报价单位：
联系人及电话：
    报价日期：





附件二.采购内容及质量标准
	采购内容：600吨UEA-I(EA A I)膨胀剂        年度总预算：234000元（均以实际结算为准）

	膨胀剂质量检验
1、标准：《混凝土膨胀剂》GB/T23439-2017；《水泥细度检验方法筛析法》 GB/T1345-2005； 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GBT/17671-2021；《水泥化学分析方法》GB/T176-2025 ；《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011；等相关标准质量检验依据；
2、质量要求：
（1）氧化镁含量＜5%，碱含量＜0.75%，氯离子含量：≤0.05%；
（2）比表面积≥200㎡/kg，1.18mm筛筛余量≤0.5%；
（3）凝结时间应满足国家标准，初凝≥45min，终凝≤600min；
（4）限制膨胀率水中7d≥0.035，空气中21d≥-0.015；
（5）抗压强度/MPa：7d≥22.5,28d≥42.5；
（6）匀质性：产品批次均匀，无结块、受潮失效；
（7）相容性：与普通减水剂、粉煤灰、矿粉无不良反应，不出现急凝、泌水；
（8）保质期：正常存储6个月性能衰减不超标，受潮结块需复检合格方可使用。
 3、质量保证：各供应商所提供的混凝土膨胀剂质量稳定，其质量和性能应符合国家、行业相关标准和合同文件规定要求。如各供应商提供的膨胀剂在我司使用过程中出现质量异常，各供应商接到我司通知后24小时内到厂予以解决；如各供应商在我司要求时间内没有解决，我司有权终止合同，并要求各供应商对我司场内剩余膨胀剂进行调整或退货处理，各供应商不得有异议。









附件三：膨胀剂供应商入库评分标准

	价格分
（60分）
	价格分的计算
响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×60%×100
满足征集文件要求且响应报价最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分。

	技术分
（35分）
	（一）质量控制（10分）：响应供应商所投货物的生产厂家须具有完善的质量管理体系，并获得《质量认证》证书者得10分，其他得0分。（提供生产厂家的《质量认证》证书复印件加盖响应供应商公章，未提供或提供无效者得0分）。
（二）运输能力（10分）：响应供应商拟投入为本项目服务的运输车辆每提供一辆得1分，以此类推，最高得10分，其他得0分。（提供车辆行驶证、实物照片和购买发票或车辆租赁合同复印件并加盖响应供应商公章，未提供或提供无效者得0分）
（三）运输方案（5分）：根据响应供应商针对本项目提供的运输方案进行打分，方案明确且合理者得5分，方案明确但不合理或者不明确但合理者得2分，方案一般者得1分，无此方案或方案不切合实际者不得分。
（四）安全保障措施（5分）：根据响应供应商针对本项目提供的安全保障措施（包含但不限于文明运输、安全运输、人员安全保护等措施）进行打分，安全保障措施明确且合理者得5分；安全保障措施明确但不合理或者不明确但合理者得2分；安全保障措施一般者得1分；无此内容或内容不具备可操作性者得0分。
（五）应急处理能力（5分）：响应供应商针对本项目承诺在采购人原材料质量波动时，能配合采购人处理好，并用时最短得者5分，第二名得3分，第三名得1分，其他得0分（响应文件正本中提供承诺函原件并加盖响应供应商公章，未提供或提供无效者得0分。）。

	商务分（5分）
	后续服务承诺（5分）：响应供应商承诺提供服务质量保障措施和后续服务（采购人要求以外的服务）承诺者得5分，其他得0分。（响应文件正本中提供承诺函原件并加盖响应供应商公章，未提供或提供无效者得0分。）



