附件一（报价格式栏）：

材料需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 数量（m³） | 到货时间 | 控制价 | 备注 |
| 1 | 非洲奥克榄（别名奥古曼）A级 | 长：2200-2500㎜ 宽：自然宽厚：50㎜ | 300m³ | 2021年9月10日 | 3535元/m³ |  |
| **质量要求**：板面完好平整无负公差（长度附送需30-50㎜及以上，宽度附送10㎜以上，厚度附送3-5㎜及以上）；尺寸不合格率不超过10%；板材品质无腐朽，无蓝变，无芯材，无白边，无虫眼，无节疤：含水率12%以下，裂头不良品占比不超过3%等要求进行收货。表面有擦伤等损坏及尺寸不达标等情况，按相应比例扣除方量。**品牌要求：**LYG、GDPP、ZY、HLY、YF、SBK 、KIBG 、JDP、XH 、GCIC、 CETB、ASI,**非上述品牌，请勿投标报价。** |

材料需求清单报价格式栏

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数量（m³） | 到货时间 | 控制价 | 报价栏（注明品牌，数量） | 备注 |
| 1 | 非洲奥克榄（别名奥古曼）A级 | 长：2200-2500㎜ 宽：自然宽厚：50㎜ | 300m³ | 2021年9月10日 | 3535元/m³ |  | **报价栏需标注单价，木材品牌，所供长度及数量** |
| **质量要求**：板面完好平整无负公差（长度附送需30-50㎜及以上，宽度附送10㎜以上，厚度附送3-5㎜及以上）；尺寸不合格率不超过10%；板材品质无腐朽，无蓝变，无芯材，无白边，无虫眼，无节疤：含水率12%以下，裂头不良品占比不超过3%等要求进行收货；表面有擦伤等损坏及尺寸不达标等情况，按相应比例扣除方量。**品牌要求：**LYG、GDPP、ZY、HLY、YF、SBK 、KIBG 、JDP、XH 、GCIC、 CETB、ASI,**非上述品牌，请勿投标报价。** |

 报价单位（加盖公章）：

 联系电话：